GD-3300 Портативный прибор для обнаружения утечки взрывоопасных газов

 Гибкий зонд, позволяющий определять утечку в труднодоступных местах

 Мгновенный отклик на изменение концентрации газа

 Визуальная и звуковая сигнализация

 Сигнализатор утечки 16 видов газа

 Регулировка чувствительности

 Длина гибкого зонда 360 мм

 Чувствительность до 50 ppm

Сигнализатор утечки взрывоопасных газов GD-3300 предназначен для обнаружения природного газа, пропана, бутана, метана, ацетона, спиртовых паров, аммиака, пара, угарного газа, бензина, керосина, сероводорода, дыма, промышленных растворителей и разбавителей лаков.

**Технические характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Параметр** | **Значение** |
| Чувствительность | 50 ppm; 50 частиц на миллион (метан) |
| Тип датчика | Полупроводниковый |
| Время подготовки к работе | 60 с |
| Время отклика | Менее 2 с (до 40% НПВК\*) |
| Длина гибкого зонда | 360 мм |
| Питание | 3 батареи =1,5В типа R14C(B) |
| Время непрерывной работы | 8 ч (стандартное) |
| Сигнализация | Визуальная, звуковая |
| Условия эксплуатации | 0...50°С, 10...90%RH |
| Размеры | 220х73х47 мм |
| Вес | 500 г |